**青年基金全文**

**三维景观格局视角下水体热效应的时空格局/异质性及其对舒适度的意义**

**研究背景：**

[up230127 12:15]

改革开放以来，我国经历了快速的城市化过程，城市人口大量增加，从1978年的约1.7亿增加至2021年的约9.1亿 (国家统计局, 1978, 2021)。在提升社会经济发展水平和改善居民生活条件的同时，城市化也对人们的居住环境不可避免地带来了多方面的负面影响，包括大气污染、水资源短缺、城市热岛等。城市热岛是城市地区地表和大气温度高于周边地区的现象，其普遍地存在于我国乃至全球的多数城市 (彭少麟等，2005)。一项基于多年度观测的分析发现，我国272个主要城市在2001年-2018年期间的冠层城市热岛强度在不同季节均呈现显著增加的趋势，平均增幅范围为0.092°C/十年（冬季）到0.263°C/十年（春季）之间，增加的人类活动强度被认为是其主要驱动力 (Yao et al., 2021)。作为典型的区域气候特征，城市热岛不仅可以影响城市的能耗水平，改变居民的热舒适度，还给老年人等脆弱群体带来健康风险 (Shahmohamadi et al., 2011)。另一方面，城市热岛在冬季可在一定程度上缓解严寒气候带来的危害。在气候变化的背景下，我国城市面临着极端天气事件增加、城市生态系统恶化等风险。在2016年，国家发展改革委、住房城乡建设部联合制订了《城市适应气候变化行动方案》，旨在通过城市规划等手段进一步提升我国城市适应未来气候变化的能力。因此，有必要加强对城市空间形态、土地利用等因素对城市气候影响的理解。

======

[up230127 15:49]

近年来，不同尺度的城市气候时空格局及其与环境因素的相关性受到了大量研究的关注。城市内的土地覆盖和利用、建筑的三维特征、道路和建筑表面材料属性以及通风特征等均被发现对城市气候影响显著。相应地，调节城市气候的主要措施包括：优化各土地利用类型的布局、采用高反照率地表材料和促进城市通风等（Pan et al., 2019; Mohajerani et al., 2017; 任超等，2014）。在土地利用类型布局优化的实践中，蓝绿空间（即城市内的水体和绿地）的布局则是较为普遍的一种方式。与城市中大面积覆盖的不透水表面相比，绿地和水体等表面类型通常具有较低的温度，有助于在城市内形成“冷岛”。城市绿地即树木、灌木、草等植被主要通过促进地表蒸散、增加遮阴的手段来强化降温效应。而对于城市水体，其相对于不透水表面具有更大的比热容和更低的热传导率，因此在白天升温速度较慢，充当热缓冲器的作用 (Oke et al., 2002)。通过空气平流，水体之上较冷的空气进入周围区域并达到降温的效果。已经有大量研究分析了绿地的不同特征对周边温湿环境的影响（杨士弘，1994；袁振等；2017；Priya et al., 2021）。基于当地气候特征，通过对绿地空间布局的优化设计，选择适宜的植被类型，可以在不同程度上实现对城市热岛效应的缓解作用。相较而言，不同类型水体的特征以及水体周边环境的特征对城市温湿效应影响的研究相对有限。有研究发现，在相同的天气条件下，城市水体通常比绿地具有更低的表面温度，对当地和周边环境的降温效果更强(Lin et al., 2020)。因此，对城市水体降温效应及其影响因素的研究有助于加深对目前城市热岛效应的适应和缓解措施的认识，对于“气候友好型城市”理念下的城市规划与设计有着积极的意义。

======

**国内外研究现状及发展动态分析：**

[up230127 21:53]

城市水体主要指城市环境中的开放地表水，也称为城市蓝色基础设施（Urban Blue Infrastructure），包括河流、溪流和运河等流动水体以及湖泊、水库、池塘等静态水体。目前的研究已经从不同的角度分析了环境因素对水体热环境效应的影响。大量研究已经表明，水体自身的面积和形状对该效应影响显著。根据北京7个观测站点的分析结果，当面积小于0.25km2时，单个水体的降温增湿效应不显著（李书严等，2008）。随着水体面积的增加，水体在白天的降温效应的影响范围也相应地增加，但增加速率逐渐降低 (Sun et al., 2012)。对于水体形状而言，一般认为水体越接近圆形或方形，其降温潜力就越强 ，其被推断是由较宽形状的水体与其周围景观之间可能的温度和湿度梯度增加所导致。(Li et al., 2014)。另外，水体周边的土地覆盖特征也对水体的降温效应有显著的影响 (Du et al., 2016)。实际上，在具体的城市规划与设计实践过程中，重点考虑的因素不仅仅有土地利用的布局，还包括建筑的分布格局、密度、朝向等三维特征，其通过影响地表辐射平衡、通风效应等环境过程使微气候特征发生显著变化。比如，较高的街区高宽比可以通过增加行人水平高度的阴影来优化夏季的热环境 (Muniz-Gäal et al., 2020)。而天空视角因子（SVF）对城市气候的影响更为复杂。一方面，更高的SVF意味着更开阔的空间，有助于增强密集建筑环境中的空气流通以降低温度 (Yang et al., 2013)。另一方面，较低的SVF可以减少入射到地表的太阳辐射，从而降低表面温度 (Jamei et al., 2016)。SVF对微尺度气候的具体影响取决于这两个效应各自对城市气候的相对贡献。然而，在水体降温效应的驱动因素方面，目前的研究主要局限在二维因素，如水体形态和面积、周边土地覆盖、与水体的距离等，对三维特征的影响强度与范围及其与二维特征影响的关系的认识仍然存在不足。这限制了对水体热环境效应的全面认识。因此，有必要深入研究建筑三维特征与水体热环境效应的相关性。这将有助于在城市规划中有针对性地改善滨水区域建筑的布置，从而提升城市居民的福祉。

======

[up230129 11:23]

随着越来越多的数据公开可用，遥感分析逐渐成为城市水体热效应的主要研究手段。这些分析基于不同尺度的地表温度空间格局。相对于通过有限站点实地监测获取的温度，其能够提供更广泛表面的地表温度信息。然而，遥感分析在城市气候研究中仍然存在一些不足。首先，有研究发现气温与地表温度存在着一定的差异性 (Azevedo et al., 2016)。根据在我国长春的一项研究，尽管地表温度与气温存在正相关关系，但地表温度在夏季显著高于气温，在冬季则低于气温 (Yang et al., 2020)。事实上，气温与地表温度的关系较为复杂，受土地利用与覆盖、地理位置、观测时间等多方面因素的综合影响(Hooker et al., 2018)。城市微气候调节的目的不仅仅是对地表温度的改变，更重要的是要进一步优化行人水平高度的热环境，从而提升居民的热舒适性。因此，直接使用地表温度作为城市[热环境的](https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/thermal-environment" \o "Learn more about thermal environment from ScienceDirect's AI-generated Topic Pages)指标可能并不合适，尤其是关注热环境的空间格局时。其次，受到遥感卫星重访周期的影响，遥感图像的时间分辨率相对较低，多数基于遥感的地表温度研究仅反映一天特定时间点的气候特征。目前常用于量化水体对周边区域的热环境效应的指标主要有水体降温强度(Water Cooling Intensity, WCI)，水体降温距离(Water Cooling Distance, WCD)和水体降温梯度(Water Cooling Gradient, WCG)等。然而，这些指标均不能反映水体热环境效应的动态变化特征。在一天的不同时间，水体热环境效应的影响因素以及驱动机制存在差异。在清晨，增强的太阳辐射使水面升温，诱发对流垂直输送，水面蒸发增强，同时水体与周边环境的温度梯度也逐渐增加。在午后时段，大气对流不稳定，蒸发通量和水体与周边环境的温度梯度通常达到最大值。由于建筑物、植被等的遮挡作用，此时城市滨水区域内部的净辐射值也存在较大的空间分异。而在夜间，周边区域温度随时间的变化主要受地表储热释放的影响，且由于水体的储热效应，水体降温效应减弱或者甚至转变为升温效应 (Oke et al., 2002)。另外，遥感图像的反演不考虑从显热到潜热的转换，遥感监测的每个栅格值也仅代表特定区域内的平均情况，不能有效反映温度在小尺度范围内的空间分异特征。总之，基于遥感的地表温度分析有一定的局限性，尤其是对居民户外活动活跃时间段内的累积和平均效应的认识存在不足，有必要提出新的指标来表示水体热环境效应随时间变化的综合作用。

======

[up230128 16:36]

对气象参数的实地观测分析方法主要包括固定站点观测和移动测量分析。固定站点观测通过选定合适观测站点并固定测量仪器以进行相对长期的气象观测。该方法成本较高，对观测站周边环境的稳定性具有一定要求。而移动测量方法则是利用可移动的气象监测设备沿着预先规划的路线在研究区域内开展相关数据的监测。相对于固定站点观测，移动测量更为灵活，监测设备的安装较为容易，可以以相对较低的成本进行高密度城市微气候监测。由于其便利性，该方法已经在部分城市气温监测研究中使用（江斯达等，2020）。在该测量方法中，仪器的移动主要依赖机动车或者步行，其中后者由于受到移动速度的限制只适用于小尺度的测量。总之，对于城市水体热环境效应的研究，目前主要采用的是遥感观测分析的手段，基于移动测量的研究还较少，对水体在行人水平高度的热环境效应及其与环境因素的关系的理解仍然不足，亟需基于更高密度的移动观测数据的分析。

======

[up230129 23:03]

湖泊和河流是城市水体的主要类型，两者具有不同的形态特征。在城市内，多数湖泊面积较小，并分散于城市内各处，而河流呈狭长型线性布局，多数贯穿整个城市。由于上述不同，河流与湖泊对周边环境的温湿效应存在差异。比如，在我国东北城市长春和吉林市，河流对周边环境的降温效应显著强于湖泊和绿地 (Xue et al., 2019)。目前，湖泊对周边环境的影响研究分析较多，如朱春阳 （2015）利用小尺度野外监测的方法分析了武汉14个湖泊的降温增湿效应，杨永川等（2015）通过对重庆市主城区7个人工湖泊的野外观测量化了湖泊周边温度与环境特征的关系。相对应的是，河流（尤其是大河）温湿效应的研究较为有限，尤其是对其影响因子和驱动机制方面的理解还非常匮乏。

[河流的流动性]

======

[up230129 21:33]

针对上述的研究进展，我们拟结合移动观测、固定站点观测和模型模拟的手段来分析不同尺度下大河对滨江地区热环境效应的空间格局及其随时间的变化，探究城市地表因素对大河温湿效应的影响，尤其是建筑三维特征的角色及其与二维特征的关系，解释相应过程背后的驱动机制，从而为城市滨江地区的城市规划与设计提供参考，以科学应对未来城市化和气候变化带来的城市过热、居民健康风险增加等问题。

======

......

宋丹然：

王可睿（2016）运用ENVI-met模拟软件，对居住区内水体布局方式等要素进行设计和模拟，分析结果显示集中式水体布置方式的热环境效应要优于分散式布局。

Do water bodies play an important role in the relationship between urban form and land surface temperature?

随后，许多学者关注UHI 与其他因素之间的关系，例如建筑面积（FAR），平均建筑高度（MH）和天空景观因子（SVF）（Chun &Guldmann，2014;米德尔等人， 2014;施瓦茨和曼瑟尔， 2014;塔莱加尼等人，2015）。Chun 和Guldmann（2014）使用四个统计模型探索了地表温度（LST）与通过常规网格捕获的五个城市特征之间的潜在关系，即建筑屋顶区域（BGFA），正常不同植被指数（NDVI），太阳辐射（ASR），天空景观因子（SVF）和水域面积;结果表明，增加 BGFA 和ASR 会导致LST 增加， 而增加NDVI，SVF 和水域面积会导致 LST 降低。郭，周，吴，肖和陈（2016）发现，以中等建筑高度和较低密度为特征的城市形态显着产生较高的 LST变化水平，而最低的 LST 变化水平发生在高层和高密度建筑阵列中。与建筑高度相比，建筑密度对 LST 的影响更大

有少数研究通过对现场移动或固定站点数据的收集来分析城市水体对周边环境的影响相对于湖泊

。。。。

影响因素影响补充：

背景气候的影响较为显著

[待拓展] 然而，这些研究对于各监测点的二维和三维特征只是进行了定性分析，缺乏对其定量的计算。

因此，水体的温湿效应及其与城市形态的相关性的理解仍然不足。本研究拟进一步深入相关研究，深入分析二维和三维的不同环境变量对水体对周围环境的温湿效应的定量作用及其随时间变化的过程。

......

[up230104 16:49][待拓展]

之前，水体对气候的影响研究主要关注温度这一变量。然而，水体对周边环境的湿度等其它气象变量也有显著的影响。而居民的热舒适感知在很大程度上受温度、湿度等多因素综合作用的影响。然而，目前城市水体气候效应的研究较少涉及这一点。

-

*[ing230118]*

*在基于遥感数据分析白天水体降温效应的分析中，常用于量化降温效应强度的指标包括：WCI，WCA，WCD。其中，WCI (Water Cooling Intensity) 表示水体冷却的最大强度，表示相对于未受水体影响的区域，在水体周围水的最大降温强度。WCD表示水体降温效应作用的空间范围，该指标的计算基于根据温度随距水体变化曲线的拐点，即拐点与水体边缘的距离被定义为WCD。*

————

补充框架：

* 水体冷却观测研究（移动和固定站）
* 水体冷却指标
* 冬季水体影响（变暖？增冷？）
* 栅格温度未考虑蒸发
* 背景气候的影响
* 水体并不总是冷却周围环境

————

2.1 微尺度城市景观对水体温湿效应的影响

[up230131 23:33]

针对滨江区域的主要城市景观类型（广场、绿地、建筑），选择多个代表性的微尺度(100\*100m2)样地。对每个样地，通过固定站监测和移动监测的方式，在居民活动的主要时间段进行持续多点的温湿度观测，分析不同城市景观类型的水体温湿效应特征，理解微尺度地表元素对水体降温增湿的影响，通过量化温湿效应与背景气候和场地空间形态特征的关系，刻画气流、建筑遮阴等多个过程对微尺度气候的影响，厘清其时空变化背后的驱动机制。

======

2.2 水体温湿效应的局地气候区尺度分析

[up230201 10:03]

根据长江上游城市常见的局地气候区类型，选择3个典型街区，分别代表紧凑型中低层街区、开放式高层街区和大型低层街区。基于研究街区内部的空间形态特征，相对均匀地布置站点，并在一年四个季节各选择一天，在居民活动活跃的时间段内进行实地测量。利用遥感和地图数据分析量化各站点邻近区域的空间形态特征和土地利用特征指标，理解不同街区空间格局的差异性，通过相关分析探究各二维和三维变量对各街区微气候特征的影响以及微气候特征对各环境变量的敏感性，厘清局地气候区尺度下背景天气和空间形态对气候的影响机制。

======

2.3 水体温湿效应的多尺度模拟

[up230201 11:06]

将实地监测的数据作为输入，基于Envi-met城市微气候模型对已进行城市气候区尺度实地监测的3个典型街区开展热环境模拟，再通过基于固定气象站测量的数据对模拟精度进行验证。验证指标采用均方根误差RMSE和R2。当模型模拟精度达到要求时，基于不同的城市设计情景进行进一步的模拟分析。根据不同情景设置下不同气象变量（行人水平高度的温度、相对湿度、风速和热舒适度）的模拟结果进行分析，量化街区尺度的城市空间形态特征及土地利用特征对微气候的影响，尤其是要关注水体的温湿效应。另外，对于重点的微尺度城市景观（100m×100m），如广场和不同类型的建筑，需进行更详尽的分析，以阐明微尺度城市景观的气候影响机制。该研究可作为对实地调查数据在区域空间分析上的不足的补充，同时也为城市规划与设计提供更全面地参考。

======

2.4 研究目标

[up230201 15:07]

本项目关注城市的滨江地带，围绕河流对该区域的温湿效应这一前沿科学问题，聚焦前人研究中较少关注的三维环境因素，通过将固定站点观测、移动观测和模型模拟相结合的手段，旨在全面理解我国长江上游城市的建筑与水体温湿效应的关系并厘清相应过程的驱动机制，尤其是关注相关过程在不同空间尺度的量化特征，为未来气候变化和城市化背景下的城市规划与设计提供科学依据。

=====

2.5 拟解决的关键科学问题

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、

实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方案

3.1.1 研究区概况

[up230124 15:50]

本项目拟在重庆市江津区和巴南区城区开展观测研究。该研究区域位于我国长江上游沿江区域，江面宽度约为700米，平均海拔约为XX米。研究区气候类型为亚热带季风气候，夏季炎热潮湿，冬季阴冷，日照偏少。研究区内建筑和道路沿江岸布局，包含不同类型的局地气候区，包括紧凑型中低层街区、开放式高层街区、大型低层街区等，在长江上游流域城市中具有很好的代表性。

=====

3.1.2 街区尺度河流温湿效应的时空格局分析

[up230124 11:33]

根据重庆的局地气候区特征选择了位于长江沿岸附近的三个街区。街区一位于江津区几江街道，代表紧凑型中低层街区。该街区的建筑主要以6-7层旧式建筑为主，分布较为密集，绿色植被较少。街区内多数道路狭窄，宽度小于20米。街区二位于江津区鼎山街道，代表开放式高层街区。该街区分布有大量约90米高的高层住宅，建筑密度相对较低，且街区内绿色植被分布较多，以草本为主。同时，街区内多数道路较宽，宽度大于30米。街区三位于巴南区的大江工业园，代表大型低层街区。街区内植被分布较少，以乔木为主。建筑以一层工业用房为主，高度低于10米。在本项目中，每个街区各设置40个移动监测点以及一个固定监测点（图xx）。40个移动监测点均匀地分布在对应的街区范围内，具有不同的空间特征，能较为全面地代表各街区的空间形态特征。

=====

图xx 街区尺度河流温湿效应研究区域的遥感图像

[up230124 12:07]

在一年的四个季节，根据天气情况各选择一个典型的低风速无云晴天。低风速无云晴天的选择是为了避免大尺度天气背景因素（背景风、云量、降水等）对街区气象变量的影响。从当日早上6点开始直到第二日的早上6点，在每个小时的整点开始一轮气象监测。在整个研究日进行24轮监测。在气象监测过程中，每个街区的监测点被分为2组（A、B）。对每一组监测点，分别从站点A1和B1按站点编号顺序进行遍历移动直到各组最后一个站点。测量设备以10秒一次的频率记录各点的温度和湿度。为了保证各点测量温湿度的准确性，设备需要在测量点连续停留30秒，再在2分钟之内移动至下一个测量点，因此完成一轮监测需要约30分钟。

=====

[up230124 14:15]

由于各个街区内不同移动测量点的测量时间存在差异，因此需要在各街区邻近的沿江区域分别设置一个固定测量点，作为移动测量的校准。在进行数据分析时，除站点A1、B1外，其它站点的温湿度数据需要根据测量时刻与参考时刻（每一轮测量的起始时间）对应气象变量的差值进行调整。为减少周围环境对气象变量的影响，三个街区的固定测量点分别设置于站点C1、C2和C3。这三个固定测量点距长江江面仅XX米，周边环境以绿地或广场为主，较为开阔。

=====

[up230124 15:15]

对于移动测量和固定测量，本项目设置了空气温度传感器、超声波风速计和日射强度计，监测的变量包括气温、相对湿度和净辐射。所有传感器均被固定在三脚架的不同高度上。各传感器的详细信息详见表XX。

=====

表xx 街区尺度移动测量所使用测量设备的详细信息

[up230124 16:16]

理论上，各移动测量点应尽可能靠近道路中央。然而，出于安全性考虑且为了避免车辆的干扰，这一条件在多数情况下难以实现。因此，本项目中，移动测量站点的布置应尽可能靠近道路中心。

=====

[up230124 21:05]

在完成研究区域的气象监测后，本项目将对相应的气象变量进行数据分析，以探究各测量点气象变量与环境因素的相关性。在相关分析之前，需要设置缓冲区，以确定计算环境因素的空间范围。在本项目中，设置了五个圆形缓冲区，半径分别为10m, 20m, 30m, 40m 和 50m。对五个缓冲区设置下的环境因素分别与气温进行初步回归分析，并选择环境因素解释率最大的缓冲区来进行进一步数值分析。

=====

[up230124 21:55]

在数据分析中，本项目选取了XX个环境因素。其中，二维因素包括景观形态指数(Landscape Shape Index)、到水体的距离、海拔、缓冲区内的建筑面积比，三维因素包括缓冲区内平均建筑高度、平均建筑高度的标准差、正面面积指数(Frontal Area Index)和天空视角因子(Sky View Factor)。其中，正面面积指数表示每单位水平面中垂直于盛行风向的建筑墙面面积(Wong et al., 2010)。天空视角因子表示建筑物和植被遮挡天空的比例，定义为平面接收（或发射）的辐射与整个半球发射（或接收）的辐射之比。

======

[up230124 22:53]

这一部分研究采用的数据包括研究区域的地形数据、土地覆盖数据以及三维建筑数据。地形数据来自于XX。土地覆盖数据由地理空间数据云平台（http://www.gscloud.cn/）下载的TM影像反演得到。三维建筑数据主要用于计算相关的三维环境因素，其源自在线地图服务平台高德地图API开放平台(http://lbs.amap.com/)，包含市区建筑的轮廓和总层数信息。将楼层数乘以3 m可获得建筑高度信息（Sun等，2020）。

======

[up230130 12:01]

为了分析水体对气温的累积效应，需要将研究时期内各时间点的水体降温效应进行叠加。通过将来自固定参考站点的温度值减去来自移动测量点的温度值，得到相应测量点在对应时刻的温度降幅。需要注意的是，当水体使周边环境升温时，该值为负。将相应差值进行累加，则可计算出研究时段内的累积温度变化。在本项目中，其被定义为累积水体降温强度（Cumulative Waterbody Cooling Intensity，CWCI）。CWCI与测量点和水体之间距离之比被定义为累积水体降温梯度（Cumulative Waterbody Cooling Gradient，CWCG）。相应地，在研究时段内的累积湿度变化及其与测量点和水体之间距离之比被分别定义为累积水体增湿强度（Cumulative Waterbody Wetting Intensity，CWWI）和累积水体增湿梯度（Cumulative Waterbody Wetting Gradient，CWWG）。以上指标和温湿度测量值共同被用于本项目的分析。

======

总之，该部分基于街区尺度对水体的热环境效应进行了分析。具体地说，首先在四个季节分别进行测量，然后计算相应的水体冷却指标。将水体冷却指标与环境因素进行分析，评估各因素对水体热环境效应的贡献。

仅分析一天内各时间点的气温空间格局及其影响因素是不够的，因为这不能反映水体对周边热环境效应随时间变化背景下的整体效应。天空视角因子从能量传递的角度描述了城市街道峡谷空间格局对城市物理环境的影响，是描述城市几何形态的重要量化指标。本项目拟采用鱼眼摄像机来计算各测量点的天空视角因子。

3.1.3 城市微尺度下河流热环境效应的时空格局分析

[up230130 15:53]

城市街区内微尺度要素的形态特征对周边局地微气候有显著的影响。本项目将选择沿岸地区代表性的城市景观来分析相应微尺度要素的作用。根据长江上游流域城市沿岸区域的主要土地利用特征，广场、绿地、中低层住宅、高层住宅和工业建筑被选择为研究对象。对每一类城市景观，根据地理位置、空间形态特征、场地条件和地形条件选择3个样地，并对每个样地设置10-15个测量点进行实地测量。本项目采用100m×100m作为每个研究样地的场地尺寸，涵盖了选定的景观类型和周边其它土地利用类型的区域（如广场和周边的建筑、住宅和周边的道路等）。各样地的在重庆市的位置和空间特征如图XX所示：

======

[up230126 22:31]

考虑到安全问题和后勤安排，测量从13:00到21:00进行，涵盖了白天最热的时段和人们户外活动仍然活跃的晚间时段。测量设备包括温湿度检测仪、风速计，其测量频率分别为XXX。由于气象站数量有限，本项目采用了连续测量和移动测量相结合的手段。在重要测量点（如广场中心）采用固定站的连续测量，而在周围点进行移动测量。

======

[up230130 17:10]

对于每个样地，需设置8-10个移动测量点，以覆盖所研究景观类型内外的主要环境特征，同时需设置一个固定测量站作为参考站点。在实地测量的过程中，固定站点配备温湿度检测仪、风速计，并安装在三脚架的1.2-2m高度处。同时，从每小时整点开始，按站点编号顺序依次进行移动测量。各站点之间的测量间隔为5分钟。为了测量的准确性，在各移动测量点需停留30秒。在研究区域所测量的气象变量值将与参考站点的观测值进行比较，两者的差值被视为相对变化。在一年的四个季节各选择一个无云晴天开展测量活动，测量时间从9:00直到21:00，所有样地的测量总共需要XX天。

======

[up230131 10:53]

对于研究区域内的3个局地气候区类型，分别分析不同气象变量和水体温湿效应的相关指数及其随时间的变化。同时针对清晨、正午、夜间三个时期各选择一个时刻，对每个时刻的气象变量和水体温湿效应指数与环境因素进行相关分析，判断水体温湿效应对各环境因素的敏感性，并筛选出影响显著的环境因素，基于XX建立水体温湿效应的估算模型，从而得到该效应与相关背景天气变量和空间形态参数的定量关系。

测量的指标包括气温、相对湿度、风速和风向。在每个季节的无云晴天分别进行测量。各样点的详细信息如下所示：

测量从10：40开始，有三套气象站，包括空气温度[传感器](https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/remote-sensing" \o "Learn more about sensors from ScienceDirect's AI-generated Topic Pages)和超声波[风速计](https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/anemometer" \o "Learn more about anemometers from ScienceDirect's AI-generated Topic Pages)。在每一轮中，进行了三组测量，第一组包括A点，B点和C点，其次是D点，E点和F点，最后是，H点和I点。每个气象站记录特定点在离地面1.5米处的行人水平上的[小气候](https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/microclimate" \o "Learn more about microclimates from ScienceDirect's AI-generated Topic Pages)15分钟，并在5分钟内移动到下一个点。这意味着每轮测量持续一小时。测量于19：40结束，总共包括九轮。在这项研究中，我们记录了几个参数，包括气温、风速、风向、太阳辐射、相对湿度和气压。有关环境传感器的信息如[表1](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095519303591" \l "t0005)所示。气象站TP-WS06以5秒的间隔记录数据，[日射强度计](https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/pyranometers" \o "Learn more about Pyranometer from ScienceDirect's AI-generated Topic Pages)MP-200每隔15分钟记录一次数据。

具体地说，我们在上述三个街区中分别设置了3个微尺度区域，并在每个区域设置XX个移动测量点，分析建筑、植被的分布对河滨地区微气候的影响。各微尺度区域的测量点设置如图X所示。在每个季节选择1个研究日进行温湿度测量。

某个区域的温度总是受到各种因素的影响，例如太阳辐射，材料的热质量，城市通风和[人为活动](https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/anthropogenic-activity" \o "Learn more about anthropogenic activities from ScienceDirect's AI-generated Topic Pages)。

日期的选择考虑到以下因素：

测量从10：40开始，有三套气象站，包括空气温度[传感器](https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/remote-sensing" \o "Learn more about sensors from ScienceDirect's AI-generated Topic Pages)和超声波[风速计](https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/anemometer" \o "Learn more about anemometers from ScienceDirect's AI-generated Topic Pages)。在每一轮中，进行了三组测量，第一组包括A点，B点和C点，其次是D点，E点和F点，最后是，H点和I点。每个气象站记录特定点在离地面1.5米处的行人水平上的[小气候](https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/microclimate" \o "Learn more about microclimates from ScienceDirect's AI-generated Topic Pages)15分钟，并在5分钟内移动到下一个点。这意味着每轮测量持续一小时。测量于19：40结束，总共包括九轮。在这项研究中，我们记录了几个参数，包括气温、风速、风向、太阳辐射、相对湿度和气压。有关环境传感器的信息如[表1](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212095519303591" \l "t0005)所示。气象站TP-WS06以5秒的间隔记录数据，[日射强度计](https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/pyranometers" \o "Learn more about Pyranometer from ScienceDirect's AI-generated Topic Pages)MP-200每隔15分钟记录一次数据。

由于测量是在暑假期间进行的，因此人为活动产生的热量已大大减少。因此，太阳辐射、空气流通和形态特征是影响公共休憩空间热环境的主要因素。为了研究风力条件下的室外热环境，我们集中分析了研究区风和热环境的变化，并将太阳辐射入射作为背景。本研究中研究的七个点具有不同的几何环境特征，因此相应的通风性能可能会有所不同。为了进行通风效率评估，wind velocity ratio (WvR, as expressed in Eq. (1)) that wind velocity (vp) at the pedestrian level is divided by a reference wind velocity (vref) at a given height has been achievable in wind tunnel test, numerical simulation and some real cases when the atmospheric boundary is well defined（Ng，2009）。

此外，我们还统计了风速与气温以及太阳辐射与气温之间的关系。特别是，风速与气温之间的双变量相关性分别在瞬态、1 min、3 min、5 min和15 min平均值下进行了研究。

3.1.4 基于ENVI-met的滨江地区水体温湿效应研究

[up230126 15:02]

基于实地监测的分析依赖于有限的站点数量。为了更全面地探究水体对周边环境微气候的影响，我们对研究区进行了微尺度模拟研究。通过气候模拟，使得温湿环境变量空间可视化，便于深入分析地表元素（建筑、植被等）对城市微气候的影响，从而有助于针对性地进行城市规划与设计，以充分利用水体的影响来优化沿江区域的微气候环境。

======

[up230126 15:05]

模型采用ENVI-met，其已被广泛用于分析不同城市区域的中尺度和微尺度气候及热舒适特征。针对紧凑型中低层街区、开放式高层街区和大型低层街区各自典型的城市形态特征，本项目分别进行不同的情景设置，计算并比较这些情景下相应的气象参数和热舒适指数。

======

[up230125 20:57][待拓展]

根据长江上游流域城市的典型建筑特征，对于紧凑型中低层街区，本项目考虑了建筑朝向和建筑高度的影响，并据此设置12个情景（图XX）。对于开放式高层街区，建筑高度和绿地比例被视为重要参考因素。而对于大型低层街区，建筑高度和建筑朝向的影响被考虑。通过设置不同的建筑与植被布置情景，探究不同情景下的温湿状况，可为气候友好型城市规划与设计提供具有参考性的方案。

======

[up230131 11:08]

在ENVI-met模拟中，利用Google Earth卫星影像图为底，,在CAD中绘制修改底图，将其BMP格式图像导入ENVI-met中作为模型模拟的底图。需要输入的边界条件包括气象参数和模拟街区的地表元素参数。初始气象参数包括逐小时气温、相对湿度、风速和风向，在本项目中的相应数据取自各街区固定气象站的监测数据。模拟街区的地表元素参数主要包括建筑分布和高度、建筑和地表材料的热属性、植被特征等，其根据重庆典型住宅和植被的特征来设置。街区内乔木的三维形态特征需通过对典型树木尺寸的测量来获取。其中，树木高度由树木测高仪测量。基于典型树木的水平和垂直尺寸，三维树木模型被建立，以作为ENVI-met模拟的输入。

======

[up230131 11:11]

为了对ENVI-met的模拟结果进行验证，本项目采用各研究日对应街区固定气象站的气温和相对湿度测量值作为参考，将模拟与观测之间回归分析的决定系数R2和RMSE(Root Mean Square Error)作为验证模型模拟精度的指标。当模型模拟精度满足要求时，根据不同的情景设置对不同建筑和植被布局下的街区尺度气候开展模拟分析，比较其差异。

======

对于研究区，提取形态要素

3.2 可行性分析

分析空间布局（建筑布局、通风廊道等）对于水体热

环境的影响，能更方便地提出相应改善方案，提升水体冷岛效应，改善水体环境

热舒适性，从而改善建筑——街区——城市的热环境。

研究区域的建筑主要以南-北向或东-西向布置于城市的街区中，因此在本部分的研究的初始域被设置为基于南-北和东-西向的方形布局。与建筑的空间布局相似，研究区域乔木植被的布局也基于南-北和东-西向，这与长江上游城市植被分布总体上一致。

ENVI-met模型的情景设置如下：

通过分析不同城市设计情景下的气温和热舒适度指数的时空格局，比较不同城市设计导致的热环境差异及各因素对不同城市设计指标的敏感性，从而发现更有利于不同季节城市热环境的城市设计。

在对各街区的ENVI-met初始建模完成验证后，分别对各街区的微气候指数和热舒适指数进行分析，从而比较各城市设计参数对微气候的影响。具体地说，首先分析空间分布，概述水体对街区温湿度的影响以及各二维/三维城市形态指标的影响。然后，定量分析各环境因素（城市几何空间形态、地面绿化）对微气候的影响。对于紧凑型中低层街区，

本项目的具体技术路线如下：

其它突破口：

河湖冷却比较

随距离变化的曲线

补充

1.

对于水体冷却的观测研究，目前已发现在韩国有进行。然而，这些研究仅分析了xx，缺乏3D格局的影响的定量化分析。实际上，3D格局的影响很显著，而且通过城市规划可以显著改变，因此，基于3D格局视角的水体冷却分析在不同尺度很重要。3D结构很复杂，

城市水体的冷却效应目前由xx指标描述，然而这些指标是基于某个时间点的。目前对于一天中不同时间城市水体的热效应的时空格局研究较为有限，。

冬季城市的寒冷潮湿的特征也对人们的舒适度有显著影响。因此，有必要深入分析城市的气候特征。

更重要的是，栅格温度是表面温度、与气温存在一定程度的差异，同时没有考虑蒸发过程。因此，仅用遥感分析的数据不足以全面分析城市特征。当然，固定气象观测也有问题，比如仪器安装困难，分布较为有限。而移动测量相对来说比较灵活，较容易执行。

国内外研究进展：

基于遥感分析普遍认为水体具有冷却效应，其取决于水体的不同特征和周围的环境特征。然而，遥感的水体冷却分析是在特定的时间点计算的，没有考虑水体热效应的日内变化。实际上，在白天的水体冷却效应可能在夜间被抵消掉。因为水的比热容较高，具有储热效应。因此，夜间水体可能比周围环境温度更高。因此，水热效应的日内变化比单纯的基于遥感分析的白天水体冷却效应复杂得多。目前，关于水热效应日内变化的研究不够深入。

XX发现取决于不同的城市形态和背景气候，

舒适度不仅受温度影响，还受周围环境湿度的影响。在夏季的白天和夜晚，水体会导致周围环境不同的热效应。

水体并不总是冷却周围环境。比如，有研究就发现部分小型水体周围温度更暖。另外，由于水体的高比热容，水体持热的能力远强于其它土地类型，导致水体及其周边区域在夜间难以冷却，因而往往出现水体变热的情况

水体的热效应存在昼夜差异。

水体夜间温度影响

关于舒适度，存在很大的研究差异。

关于

全球变化和城市化带来极端热——需要缓解热的研究——蓝绿空间是重要缓解措施

同时有相关的大量研究，尤其是绿色空间——蓝色空间相对少

关于蓝色空间的研究概述——基于遥感为主，分析气温的研究较少（需要了解气温与LST差异）。

国内外研究进展：

蓝色空间的冷却效应

蓝色空间冷却效应影响因素

冷却效应对舒适度的影响

研究区选择：

研究内容：

* 基于监测的气温格局在不同LCZ
  + **（重庆江津-大河，网状分布）**
  + （成都-小河，与水体不同距离）
  + （武汉-湖泊）
  + 分析累积降温指标
* **综合温湿度影响的舒适度分析**
  + PET, UTCI等
  + 对缓解极端热的意义以及河滨城市建筑设计优化建议
    - 参考其它有意思的点，如阈值范围
* 建模分析

————

2

**2.1**研究内容

本研究拟在位于重庆市江津区不同位于城市气候区的多个滨江城市区域开展研究，以气温和热舒适度为研究对象，着眼于水体对周边环境的温湿效应，基于移动测量和固定监测站的测量的气象数据和ENVI-met模型，对以我国长江上游地区为代表的亚热带季风气候区域典型城市环境下水体对周边环境的温湿效应和热舒适度的影响及其相应驱动机制。首先，基于野外移动测量和固定气象站测量来获得研究区域的气温格局的时空格局在不同季节，并提出水体累积降温指数，结合其他水体降温效应指标，从不同的角度来量化城市河流对周边的降温效应和对热舒适的影响。

2.1.1 典型水体的冷却效应时空格局分析

在研究区域布置若干测量点，测量相应的气象变量。同时在滨江区域一绿地处设置一固定站测量点作为不同时间的参考气象变量

2.1.2 舒适度分析

基于通过移动测量站测量的相应气象参数，结合对应的计算模型，计算水体对热舒适度的综合影响。并分析水体对极端冷热条件下的

2.1.3 极端热缓解分析

利用ENVI-met模型对研究区域进行建模分析。

2.2 研究目标

2.3 拟解决的关键科学问题

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、

实验手段、关键技术等说明）；

在相应的监测日，用固定气象站监测气象变量的日内变化。同时建立移动测量设备，在研究区域内沿着预定的路线进行移动测量。在第一个测量点A1，移动测量仪放置5分钟，然后将移动测量仪移动至站点A2，并继续停留5分钟，依次按顺序测量所有预定的测量点。在完成各日的气象数据测量后，基于百度地图计算各移动测量点周围的建筑分布和高度数据，并基于该数据计算各点相应的三维指标，同时基于研究区域的土地利用数据计算各点缓冲区范围内的土地覆盖指标。

移动点缓冲区的设置

3.1.3 舒适度分析

人体对热舒适的感知不仅依赖于气温，还取决于湿度、日照、风况等其它气象参数。因此，基于气温的分析是不够的。在本项目中，本文还基于测量的其它气象参数计算相应的热舒适度指数。

3.2 可行性分析

参考：

国家统计局. 1978. 中国统计年鉴. 北京: 中国统计出版社

国家统计局. 2019. 中国统计年鉴. 北京: 中国统计出版社

彭少麟, et al. "城市热岛效应研究进展." *生态环境* 14.4 (2005): 574-579.

杨士弘. *城市绿化树木的降温增湿效应研究*. Diss. 1994.

任超, et al. "城市通风廊道研究及其规划应用." *城市规划学刊* 3 (2014): 52-60.

袁振, et al. "基于 TM 影像的哈尔滨市主城区绿地降温作用研究." *地理科学* 10 (2017): 1600-1608.

江斯达, et al. "局地气候分区框架下城市热岛时空分异特征研究进展." *ACTA GEOGRAPHICA SINICA* 75.9 (2020).

朱春阳. "城市湖泊湿地温湿效应——以武汉市为例." *生态学报* 35.16 (2015): 5518-5527.

李书严,轩春怡,李伟,等.城市中水体的微气候效应研究[J].大气科学,2008,

32(3):552-560.

Oke, Timothy R. *Boundary layer climates*. Routledge, 2002.

Yang, Chaobin, Fengqin Yan, and Shuwen Zhang. "Comparison of land surface and air temperatures for quantifying summer and winter urban heat island in a snow climate city." *Journal of environmental management* 265 (2020): 110563.

Cao, Jie, et al. "Within-city spatial and temporal heterogeneity of air temperature and its relationship with land surface temperature." *Landscape and Urban Planning* 206 (2021): 103979.

Azevedo, Juliana Antunes, Lee Chapman, and Catherine L. Muller. "Quantifying the daytime and night-time urban heat island in Birmingham, UK: A comparison of satellite derived land surface temperature and high resolution air temperature observations." *Remote Sensing* 8.2 (2016): 153.

Muniz-Gäal, Lígia Parreira, et al. "Urban geometry and the microclimate of street canyons in tropical climate." *Building and Environment* 169 (2020): 106547.

Huang, Xin, and Ying Wang. "Investigating the effects of 3D urban morphology on the surface urban heat island effect in urban functional zones by using high-resolution remote sensing data: A case study of Wuhan, Central China." *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 152 (2019): 119-131.

Jamei, Elmira, et al. "Review on the impact of urban geometry and pedestrian level greening on outdoor thermal comfort." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 54 (2016): 1002-1017.

Yang, Feng, Feng Qian, and Stephen SY Lau. "Urban form and density as indicators for summertime outdoor ventilation potential: A case study on high-rise housing in Shanghai." *Building and environment* 70 (2013): 122-137.

Priya, Udayasoorian Kaaviya, and Ramalingam Senthil. "A review of the impact of the green landscape interventions on the urban microclimate of tropical areas." *Building and Environment* 205 (2021): 108190.

Pan, Zhuokun, et al. "Characterizing urban redevelopment process by quantifying thermal dynamic and landscape analysis." *Habitat International* 86 (2019): 61-70.

杨永川, et al. "重庆都市区人工湖的热湿效应研究." *西部人居环境学刊* 30.3 (2015): 77-81.

Muniz-Gäal, Lígia Parreira, et al. "Urban geometry and the microclimate of street canyons in tropical climate." *Building and Environment* 169 (2020): 106547.

Mohajerani, Abbas, Jason Bakaric, and Tristan Jeffrey-Bailey. "The urban heat island effect, its causes, and mitigation, with reference to the thermal properties of asphalt concrete." *Journal of environmental management* 197 (2017): 522-538.

Jusuf, Steve Kardinal, et al. "The influence of land use on the urban heat island in Singapore." *Habitat international* 31.2 (2007): 232-242.

Shahmohamadi, Parisa, et al. "Healthy environment: the need to mitigate urban heat island effects on human health." *Procedia Engineering* 20 (2011): 61-70.

Yao, R., Wang, L., Huang, X., Liu, Y., Niu, Z., Wang, S., & Wang, L. (2021). Long-term trends of surface and canopy layer urban heat island intensity in 272 cities in the mainland of China. *Science of the Total Environment*, *772*, 145607.

Understanding the relationship between urban blue infrastructure and land surface temperature

Lin, Yi, et al. "Water as an urban heat sink: Blue infrastructure alleviates urban heat island effect in mega-city agglomeration." *Journal of Cleaner Production* 262 (2020): 121411.

Hooker, Josh, Gregory Duveiller, and Alessandro Cescatti. "A global dataset of air temperature derived from satellite remote sensing and weather stations." *Scientific data* 5.1 (2018): 1-11.

Sun, R., Chen, A., Chen, L., & Lü, Y. (2012). Cooling effects of wetlands in an urban region: The case of Beijing. *Ecological Indicators*, *20*, 57-64.

Li, C., Yu, C.W., 2014. Mitigation of urban heat development by cool island effect of green space and water body. Proceedings of the 8th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning, pp. 551–561. <https://doi.org/10.1007/978-3-642->39584-0\_62.

Sheng, L., Tang, X., You, H., Gu, Q., & Hu, H. (2017). Comparison of the urban heat island intensity quantified by using air temperature and Landsat land surface temperature in Hangzhou, China. *Ecological Indicators*, *72*, 738-746.

Cao, J., Zhou, W., Zheng, Z., Ren, T., & Wang, W. (2021). Within-city spatial and temporal heterogeneity of air temperature and its relationship with land surface temperature. *Landscape and Urban Planning*, *206*, 103979.

Wong, Man Sing, et al. "A simple method for designation of urban ventilation corridors and its application to urban heat island analysis." *Building and Environment* 45.8 (2010): 1880-1889.

Steeneveld, Gert J., Sytse Koopmans, Bert G. Heusinkveld, and Natalie E. Theeuwes. "Refreshing the role of open water surfaces on mitigating the maximum urban heat island effect." *Landscape and Urban Planning* 121 (2014): 92-96.

Bröde, P., Fiala, D., Błażejczyk, K., Holmér, I., Jendritzky, G., Kampmann, B., ... & Havenith, G. (2012). Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). *International journal of biometeorology*, *56*(3), 481-494.

Bernard, Thomas E. "Prediction of workplace wet bulb global temperature." *Applied occupational and environmental hygiene* 14.2 (1999): 126-134.

Matzarakis, A., Rutz, F., & Mayer, H. (2007). Modelling radiation fluxes in simple and complex environments—application of the RayMan model. *International journal of biometeorology*, *51*(4), 323-334.

Xu, Min, et al. "Outdoor thermal comfort of shaded spaces in an urban park in the cold region of China." *Building and Environment* 155 (2019): 408-420.

Sun FY, Liu M, Wang YC, Wang H, Che Y(2020) The effects of 3D architectural patterns on the urban surface temperature at a neighborhood scale: relative contributions and marginal effects. J Clean Prod. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120706

Xue, Zhenshan, et al. "Quantifying the cooling-effects of urban and peri-urban wetlands using remote sensing data: Case study of cities of Northeast China." *Landscape and Urban Planning* 182 (2019): 92-100.

已删内容：

3.1.3 典型水体的热舒适度影响的时空格局及其影响因素分析

人体对热舒适的感知不仅依赖于气温，还取决于湿度、日照、风况等其它气象参数。在微尺度范围内，受日照等相关因素的显著变化，热舒适度可能存在比气温更大的区域内差异。因此，基于气温的分析是不够的。在本项目中，本文还基于测量的其它气象参数计算相应的热舒适度指数。

热舒适度指数的计算：

具体地说，本项目采用SET\*、PET、WBGT作为探究研究区域热舒适度的参考指标。WBGT (Wet Bulb Globe Temperature，湿球黑球温度) 指数仅基于环境气象参数，不涉及个人身体、着装等因素，能够较为客观地代表背景气候环境，其已被广泛用于全球不同地区的热舒适评估。WBGT的计算基于Ta、RH、P、Tg，其具体计算公式如下：

WBGT=0.7Tw+0.1Ta+0.2Tg

其中，Ta表示空气干球温度(°C)，Tg表示黑球温度，Tw表示空气湿球温度。其中，Tg可由XX监测得到。Tw 不能通过设备监测直接得到,因此本文采用 Bernard (1999)提出的方法来对该指标进行间接计算。

而各时间点的UTCI的计算则基于Rayman model，其输入参数包括环境变量 Ta, RH, Va, G, Tmrt 和居民的属性 attributes (height, body weight, age, gender, clothing insulation and metabolic rate) (Matzarakis et al., 2007) 。

相对于WBGT，UTCI考虑了风速，其被定义为“导致与实际条件相同的模型响应的参考条件的空气温度（Ta）”(Bröde et al., 2012)。它基于Fiala多节点热调节模型，考虑了人体的总热量预算和生理反应。该指数的具体计算公式如下：

[待拓展]

热舒适度的变化特征及其主要影响因素解析：

对于四个季节，首先分析相关的环境气象参数及其空间格局的时间变化特征（风速、风向、相对湿度等），了解各气象因素之间的相互关系。在对各移动点和固定点计算相应的热舒适指数之后，采用偏相关分析法，解析所选热舒适度指标与XX 等二维和三维环境因素因素的关系，确定不同季节下典型水体周边区域与空间变异有关的主导驱动因子，并进一步分析热舒适度指标对各驱动因子的敏感性。考虑到影响因子之间的相互影响，本项目拟分别采用多元线性回归方法和人工神经网络（artificial neural network; ANN）分析气温等环境因素及其交互作用对热舒适度的影响。

针对不同的LCZ，分析气温与热舒适度指数的相关性。

还分析不同建筑朝向街道上各位置的热舒适度指数及其主要驱动因素。

基于研究区域的研究结果建立研究区域的热舒适性基准（参考Xu et al., 2019）

同时，在本研究中也将采用主观问卷调查作为基于气象参数计算的热舒适度的补充。

[主观调查问卷？]

[具体分析内容（参考相关文献）]

[考虑天气的影响？]

参考：

Influences of buildings on urban heat island based on 3D landscape metrics: an investigation of China’s 30 megacities at micro grid-cell scale and macro city scale

参考点设置

统计方法介绍（回归等）

对极端的适应

无人机\*

长江上游

是否考虑热舒适

斑块尺度？

建立模型估算城市尺度的相关问题

多城市比较

未来：

气温建模基于LST？